PICO PRO+ 60 ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA UN PIESLĒGŠANA LIETOTNEI
Iekārtas apraksts
PICO PRO+ 60 ir sienā montējama decentralizēta ventilācijas un rekuperācijas iekārta ar siltuma atgūšanu līdz 90%. Tā nodrošina svaiga gaisa pieplūdi, nosūci un automātisku gaisa kvalitātes kontroli. 
Galvenie parametri
· Maksimālā gaisa plūsma: 60 m³/h 
· Elektroenerģijas patēriņš: līdz 7 W 
· Filtri: 2 × G2 
· Vadība: Tālvadības pults un Wi-Fi lietotne 
· Papildu funkcijas: CO₂ kontrole, mitruma kontrole, Free Cooling, Free Heating
Ikdienas lietošana
Ieslēgšana / izslēgšana
Nospiediet ON/OFF pogu uz tālvadības pults. 
Ventilācijas ātrumi
Izvēlieties:
· Minimālais 
· Vidējais 
· Maksimālais 
Atbilstoši telpas noslodzei un nepieciešamajai ventilācijai. 

Darba režīmi un pults LED krāsas
	Režīms
	Pults LED krāsa
	Pielietojums

	Rekuperācija
	🔵 Gaiši zila
	Ikdienas ventilācija ar siltuma atgūšanu

	Nosūce
	🟢 Zaļa
	Gaisa izvadīšana no telpas

	Pieplūde
	🟣 Fuksijas (rozā-violeta)
	Svaiga gaisa padeve telpā

	Rekuperācija ar mitruma kontroli (AUTO 1)
	🟡 Dzeltena
	Automātiska mitruma kontrole ar siltuma atgūšanu

	Nosūce ar mitruma kontroli (AUTO 2)
	⚪ Balta
	Automātiska mitruma novadīšana

	Free Cooling
	🟠 Oranža
	Telpas dzesēšana ar vēsāku āra gaisu

	Free Heating
	🟠 Oranža
	Telpas apsilde ar siltāku āra gaisu

	Rekuperācija ar CO₂ kontroli
	🔷 Vidēji zila
	Automātiska ventilācija pie paaugstināta CO₂ līmeņa

	Nosūce ar CO₂ kontroli
	🔵 Zila
	Automātiska nosūce pie paaugstināta CO₂ līmeņa

	Dabiska ventilācija
	Atkarīga no iepriekšējā režīma
	Žalūzija atvērta, ventilators nedarbojas

	Nakts režīms (NIGHT)
	LED izslēgti
	Klusais režīms ar minimālu ventilāciju



Ventilatora ātrumi
	Poga
	Gaisa plūsma

	MIN
	30 m³/h

	MED
	40 m³/h

	MAX
	60 m³/h



Ieteicamie iestatījumi
Dzīvojamām telpām
🔵 Rekuperācija + MED ātrums
Guļamistabām
🌙 NIGHT režīms
Pilnībā automātiskai darbībai
CO₂ + mitruma kontroles režīms (vadība caur lietotni)

Filtru apkope
🔴 Mirgojošs sarkans LED indikators nozīmē:
· filtri jātīra; 
· parasti ik pēc 90 dienām vai 1500 darba stundām. 
Pēc tīrīšanas jāveic filtra brīdinājuma atiestatīšana. 
Ātrā ikdienas lietošana
1. Nospiest ON/OFF. 
2. Ar MODE izvēlēties 🔵 Rekuperācija. 
3. Ar ventilatora pogām izvēlēties MED ātrumu. 
4. Ikdienā ieteicams atstāt iekārtu darboties nepārtraukti. 

Pieslēgšana TECNOSYSTEMI lietotnei
1. Lejupielādējiet lietotni
Lejupielādējiet TECNOSYSTEMI APP no Google Play vai App Store. 
2. Izveidojiet kontu
· Atveriet lietotni. 
· Reģistrējieties vai pieslēdzieties esošajam kontam. 
3. Izveidojiet jaunu objektu
Lietotnē izvēlieties New Installation (Jauna instalācija). 
4. Aktivizējiet savienošanas režīmu
1. Ieslēdziet iekārtu. 
2. Pietuviniet pulti pie iekārtas. 
3. Vienlaicīgi nospiediet NIGHT un MIN SPEED pogas un turiet vismaz 3 sekundes. 
4. Zilais LED indikators sāks mirgot. 
5. Savienojiet iekārtu
Lietotnē nospiediet PROCEED (Turpināt) un sekojiet norādījumiem. 
6. Izvēlieties darbības režīmu
OFFLINE režīms
· Vadība tikai ar pulti un Bluetooth savienojumu. 
· Interneta pieslēgums nav nepieciešams. 
ONLINE režīms
· Vadība no lietotnes jebkurā vietā. 
· Nepieciešams Wi-Fi tīkls. 
7. Wi-Fi konfigurēšana (ONLINE režīms)
· Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu. 
· Ievadiet Wi-Fi paroli. 
· Sagaidiet konfigurācijas pabeigšanu. 
· Nospiediet END. 
8. Ierīces nosaukums un PIN
Konfigurācijas laikā:
· piešķiriet iekārtai nosaukumu; 
· izveidojiet 4 ciparu PIN kodu (piemēram, 1234). 

Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana
Ja nepieciešams atkārtoti aktivizēt Wi-Fi:
· Iekārtai jābūt ieslēgtai. 
· Vienlaicīgi nospiediet MODE un ON/OFF pogas uz 6 sekundēm. 
· LED indikators nomirgos un atskanēs skaņas signāls. 

Ieteikums lietotājiem
Pēc pirmreizējās uzstādīšanas visērtāk ir izmantot ONLINE režīmu, jo tad pieejama:
· attālināta vadība; 
· CO₂ un mitruma iestatījumi; 
· filtru apkopes paziņojumi; 
· programmatūras atjauninājumi.
