[bookmark: _Toc231243599]Urbumu un stiprinājumu veidošana

Pirms urbšanas darbu uzsākšanas starpsienās vai ģipškartona konstrukcijās pārliecināties vai konstrukcijā neatrodas kādas komunikācijas. 
Nepieciešamības gadījumā sazināties ar apsaimniekotāju. 

Katrs dzīvoklis, komunikāciju šahtas, koplietošanas un tehniskās telpas veidotas kā ugunsdroši atdalītas telpas. Visi urbumi, kuri šķērso ugunsdrošas konstrukcijas jāaizpilda atbilstoši ugunsdrošiem mezgliem. Mezglus vaicāt apsaimniekotājam.

[bookmark: _Hlk54939622][bookmark: _Hlk54939202]Kategoriski aizliegts veikt urbšanas un štrobēšanus darbus:
1. Šahtsienās koridoros;
2. Grīdas konstrukcijās dziļāk par 50 mm;
3. Griestos 5. stāva dzīvokļos dziļāk par 50mm;
4. Griestos 1. – 4. stāva dzīvokļos dziļāk par 50mm;
5. Griestos 1. – 4. stāva dzīvokļos, ja tiek izmantots dimanta uzgalis;
6. Grīdas konstrukcijās vannas istabās;
7. Inžnierkomunikāciju atrašanās vietās atbilstoši plānu shēmām. (Shēmas var saņemt pie apsaimniekotāja)

Izvēlēties stiprinājumus atbilstoši konstrukcijai un tās nestspējai.
Lai ēkā nodrošinātu ugunsdrošības prasības atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, nav pieļaujama urbšana šahtsienās!


Rīgā, 2026
2

